**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОЧКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 12.03. 2018 г. № 1а

##  с. Курочкино

Об установлении противопожарного режима

На территории и в здании

Администрации Курочкинского сельсовета на 2018 г.

В целях защиты жизни и здоровья работников, сохранности имущества

Администрации Курочкинского сельсовета от пожара

**Приказываю:**

1.Запретить курение в зданиях и помещениях Курочкинского сельсовета.

2.Обеспечить своевременную очистку помещений и прилегающих территорий от горючих отходов, мусора т.п. Запретить хранение в чердачных помещениях ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, оборудования, мебели и других горючих предметов.

3.Запрещается производить изменения объемно-планировочных решений ,в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей. ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты( автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения ,системы оповещения и управления эвакуацией).

 Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объёмов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматический установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно;

 4.Запрещается закрывать дороги и подъездные пути к зданиям и территории администрации Курочкинского сельсовета.

 5. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений.

 6. Проводить очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д.

 7. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий, и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

 8. Устранять нарушения огнезащитных покрытий( штукатурки, специальных красок ,лаков, обмазок т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор.

 9. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

 10. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

 11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости).

 12. Эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

 13. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

 14. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

 15. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

 Оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

Подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; выжигать скопившиеся воздухоотводах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

 16. Установка пожарной автоматики должна находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту (далее-ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещение людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом –графиком, составляемым с учетом технической документацией заводов изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ.ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору В период выполнения работ по ТО или ремонту ,связанных с отключением установки(отдельных линий , извещателей )руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий ,сооружений, помещений, технологического оборудования.

 17.Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Контроль за приобретением ,ремонтом, сохранностью и готовностью к действию первичных средств пожаротушения возложить на Березину Т.А.

 18. Допускать к работе работников Курочкинской администрации только после проведения противопожарного инструктажа. Провести обучение ли ответственных за обеспечение ПБ в специализированной организации с получением свидетельства.

 19. Вывесить во всех производственных ,административных ,складских и вспомогательных помещениях на видном месте таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

 20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 С приказом ознакомить работников Курочкинской администрации.

Глава Администрации Т.А. Кундик

С приказом ознакомлены:

 Т.А. Березина

 С.А.Березин

 Т.Л.Ротякова